

BRAIDER CZ DZIDEK GROUP s.r.o.

# MONTÁŽNÍ NÁVOD

# VOLNĚ STOJÍCÍ NÁSTĚNNÉ VANY

**PŘED MONTÁŽÍ** **JE NUTNÉ PŘEČÍST SI**

**TENTO NÁVOD**



Pozor! Vana je dodávána s namontovaným rámem. Integrovaný plášť volně stojící vany není nosným prvkem výrobku. Nepoužití vyrovnávacích nožiček rámu nebo jejich nesprávné umístění vzhledem k plášti může vést k poškození vany nebo může způsobit nehodu.

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

* Každá vana je chráněna ochrannou fólií a kartonem na ochranu před poškozením. Vnější povrchy výrobku by měl kupující zkontrolovat v místě převzetí zásilky, nejlépe před kurýrem. Po zhodnocení výrobku z hlediska kvality by měla být vana opět chráněna proti mechanickému poškození, ke kterému může dojít při přepravě nebo montáži
* **Na reklamace viditelných výrobních vad nebude po montáži vany brán zřetel.**
* Záruční doba je u soukromého nákupu 2 roky, u firmy s vystavenou fakturou 1 rok na tvar a barevnou stálost povrchu vany a na ostatní prvky. Rozsah záruční ochrany se vztahuje na území České republiky.
* Záruční doba začíná běžet zakoupením výrobku. Záruční list bez vyplněného datumu prodeje, přesného názvu produktu, údajů kupujícího, razítka a podpisu prodávajícího, podpisu zákazníka a přiloženého daňového dokladu (faktura) je **neplatný**.

**Tato záruka se nevztahuje na zakoupené produkty, které byly poškozeny v důsledku:**

* + zničení nebo mechanického poškození výrobku; vady vzniklé v důsledku montáže v rozporu s návodem přiloženým k výrobku;

-nesprávná, nedbalá obsluha v rozporu se zamýšleným použitím a provozními doporučeními výrobce;

* + vliv vysokých teplot; kontakt s organickými rozpouštědly; abrazivní a žíravé látky;
	+ usazování vodního kamene; zásahy zákazníka do produktu; - přirozená spotřeba produktu.
* Výrobce rovněž neručí za škody způsobené vysrážením usazenin z použité vody a nesprávnou péčí o výrobky, např. používáním nevhodných chemikálií k čištění (obsahujících aceton, abrazivní nebo žíravé látky).
* Volně stojící vany Braider jsou vyrobeny ze dvou akrylátových desek, které jsou bezešvě spojeny dohromady. Spoj může být mírně viditelný, což vyplývá z výrobního procesu a nepodléhá žádným reklamacím.

**POZOR!**

**Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku instalace vany v rozporu s návodem Braider a především způsobené instalací, která brání snadné a bezkolizní demontáži výrobku. Výrobce nenese náklady na demontáž nebo poškození prvků, které brání přístupu k výrobku (např. glazura) ani náklady na uvedení těchto prvků do původního stavu po záruční opravě.**

* Záruka poskytovaná na prodávané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z nesouladu zboží se smlouvou. V případě oprávněné reklamace se výrobce zavazuje v co nejkratší době provést opravu nebo vyměnit zboží za bezvadné, pokud je oprava nemožná nebo vyžaduje nadměrné náklady. O způsobu odstranění vady výrobku rozhoduje výhradně výrobce. Výrobek předložený k reklamaci by měl splňovat základní hygienické požadavky. Reklamace bude posouzena nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tato lhůta platí od okamžiku odeslání kompletní sady potřebných dokumentů. V případě zvláštní potřeby může výrobce požadovat doplnění dokumentace o fotografie. Neoprávněná reklamace výrobku opravňuje výrobce požadovat náhradu nákladů, které mu v této souvislosti vznikly.

## Provozní doporučení

Maximální přípustná teplota vody je 60°C. Povrchy vany se snadno čistí. Výrobek by měl být pravidelně čištěn jemnými čistícími prostředky a měkkými hadříky. Vyhněte se výrobkům, které obsahují abrazivní částice, organická rozpouštědla a korozivní látky, které mohou poškodit povrch vany. Při výběru instalace vany je důležité vzít v úvahu skutečnost, že se jedná o tepelně tvarovaný výrobek, což znamená, že vana by neměla být skladovaná, připravovaná nebo instalovaná v blízkosti silného zdroje tepla. Pro každodenní péči a čištění akrylátového povrchu vany je nejlepší použít měkký hadřík nebo houbu namočenou v tekutém čistícím prostředku.

